(module TSNP-7-10 (layer F.Cu) (tedit 59D3B6E0)
  (descr "INFINEON TSNP-7-10")
  (tags "INFINEON TSNP-7-10")
  (attr smd)
  (fp_text reference U701 (at 0 -2.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.4064 0.4064) (thickness 0.0254)))
  )
  (fp_text value BGM1034N7 (at 0 -2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.3 0.3) (thickness 0.0254)))
  )
  (pad 6 smd oval (at -0.5 -1.08966 270) (size 0.5 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.053))
  (pad 7 smd rect (at 0 0) (size 1.5 1.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.053))
  (pad 5 smd oval (at 0.04 -1.08966 270) (size 0.5 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.053))
  (pad 4 smd oval (at 0.58 -1.08966 270) (size 0.5 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.053))
  (pad 2 smd oval (at 0.04 1.09034 270) (size 0.5 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.053))
  (pad 3 smd oval (at 0.58 1.09034 270) (size 0.5 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.053))
  (pad 1 smd oval (at -0.5 1.09034 270) (size 0.5 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.053))
)
