(module "D_0201" (layer F.Cu) (tedit 5D3E37A4)
  (descr "Diode SMD in 0603 package http://datasheets.avx.com/schottky.pdf")
  (tags "smd diode")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 0.00508 -0.67564) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.08)))
  )
  (fp_text value "VAL**" (at 0.00508 0.72136) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.08)))
  )
  (fp_line (start -0.3 -0.15) (end 0.3 -0.15) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.3 -0.15) (end 0.3 0.15) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.3 0.15) (end -0.3 0.15) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.3 0.15) (end -0.3 -0.15) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.55 -0.4) (end -0.55 -0.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.55 -0.4) (end -0.55 0.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.55 0.4) (end 0.55 0.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.55 0.4) (end 0.55 -0.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.37592 -0.21336) (end -0.37592 0.20828) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.03048 0.055) (end 0.03048 -0.055) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start 0.03048 0.055) (end -0.03048 0) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (fp_line (start -0.03048 0) (end 0.03048 -0.055) (layer F.SilkS) (width 0.07))
  (pad "A" smd rect (at 0.1685 0) (size 0.187 0.225) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "K" smd rect (at -0.1685 0) (size 0.187 0.225) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (model "${KISYS3DMOD}/Diodes_SMD.3dshapes/D_0603.wrl"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
