--- a/drivers/net/ethernet/marvell/mvneta.c
+++ b/drivers/net/ethernet/marvell/mvneta.c
@@ -1696,8 +1696,10 @@ static struct mvneta_tx_queue *mvneta_tx
 
 /* Free tx queue skbuffs */
 static void mvneta_txq_bufs_free(struct mvneta_port *pp,
-				 struct mvneta_tx_queue *txq, int num)
+				 struct mvneta_tx_queue *txq, int num,
+				 struct netdev_queue *nq)
 {
+	unsigned int bytes_compl = 0, pkts_compl = 0;
 	int i;
 
 	for (i = 0; i < num; i++) {
@@ -1705,6 +1707,11 @@ static void mvneta_txq_bufs_free(struct
 			txq->txq_get_index;
 		struct sk_buff *skb = txq->tx_skb[txq->txq_get_index];
 
+		if (skb) {
+			bytes_compl += skb->len;
+			pkts_compl++;
+		}
+
 		mvneta_txq_inc_get(txq);
 
 		if (!IS_TSO_HEADER(txq, tx_desc->buf_phys_addr))
@@ -1715,6 +1722,8 @@ static void mvneta_txq_bufs_free(struct
 			continue;
 		dev_kfree_skb_any(skb);
 	}
+
+	netdev_tx_completed_queue(nq, pkts_compl, bytes_compl);
 }
 
 /* Handle end of transmission */
@@ -1728,7 +1737,7 @@ static void mvneta_txq_done(struct mvnet
 	if (!tx_done)
 		return;
 
-	mvneta_txq_bufs_free(pp, txq, tx_done);
+	mvneta_txq_bufs_free(pp, txq, tx_done, nq);
 
 	txq->count -= tx_done;
 
@@ -2335,6 +2344,8 @@ out:
 		struct mvneta_pcpu_stats *stats = this_cpu_ptr(pp->stats);
 		struct netdev_queue *nq = netdev_get_tx_queue(dev, txq_id);
 
+		netdev_tx_sent_queue(nq, len);
+
 		txq->count += frags;
 		mvneta_txq_pend_desc_add(pp, txq, frags);
 
@@ -2359,9 +2370,10 @@ static void mvneta_txq_done_force(struct
 				  struct mvneta_tx_queue *txq)
 
 {
+	struct netdev_queue *nq = netdev_get_tx_queue(pp->dev, txq->id);
 	int tx_done = txq->count;
 
-	mvneta_txq_bufs_free(pp, txq, tx_done);
+	mvneta_txq_bufs_free(pp, txq, tx_done, nq);
 
 	/* reset txq */
 	txq->count = 0;
@@ -2842,6 +2854,8 @@ static int mvneta_txq_init(struct mvneta
 static void mvneta_txq_deinit(struct mvneta_port *pp,
 			      struct mvneta_tx_queue *txq)
 {
+	struct netdev_queue *nq = netdev_get_tx_queue(pp->dev, txq->id);
+
 	kfree(txq->tx_skb);
 
 	if (txq->tso_hdrs)
@@ -2853,6 +2867,8 @@ static void mvneta_txq_deinit(struct mvn
 				  txq->size * MVNETA_DESC_ALIGNED_SIZE,
 				  txq->descs, txq->descs_phys);
 
+	netdev_tx_reset_queue(nq);
+
 	txq->descs             = NULL;
 	txq->last_desc         = 0;
 	txq->next_desc_to_proc = 0;
