From c98d8745d4dca650709e76269cf014e5ffbc1443 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Arthur Heymans <arthur@aheymans.xyz>
Date: Tue, 9 Aug 2016 00:54:37 +0200
Subject: [PATCH] set default vram to 256M

Change-Id: Ife906c47f32493d9a647a4f12f25982623eba189
---
 src/mainboard/lenovo/t400/cmos.default | 2 +-
 src/mainboard/lenovo/x200/cmos.default | 2 +-
 2 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/src/mainboard/lenovo/t400/cmos.default b/src/mainboard/lenovo/t400/cmos.default
index 5cf3e63..90d796f 100644
--- a/src/mainboard/lenovo/t400/cmos.default
+++ b/src/mainboard/lenovo/t400/cmos.default
@@ -14,4 +14,4 @@ power_management_beeps=Enable
 low_battery_beep=Enable
 sata_mode=AHCI
 hybrid_graphics_mode=Integrated Only
-gfx_uma_size=32M
\ No newline at end of file
+gfx_uma_size=256M
\ No newline at end of file
diff --git a/src/mainboard/lenovo/x200/cmos.default b/src/mainboard/lenovo/x200/cmos.default
index 1d7b420..ec7ab46 100644
--- a/src/mainboard/lenovo/x200/cmos.default
+++ b/src/mainboard/lenovo/x200/cmos.default
@@ -13,4 +13,4 @@ sticky_fn=Disable
 power_management_beeps=Enable
 low_battery_beep=Enable
 sata_mode=AHCI
-gfx_uma_size=32M
\ No newline at end of file
+gfx_uma_size=256M
\ No newline at end of file
-- 
2.9.2

