;
; Asterisk Call Management support
;
[general]
enabled = no
port = 5038
bindaddr = 0.0.0.0

;[mark]
;secret = mysecret
;deny=0.0.0.0/0.0.0.0
;permit=209.16.236.73/255.255.255.0
;read = system,call,log,verbose,command,agent,user
;write = system,call,log,verbose,command,agent,user
